

**HYDREMA 922 STREUMASTER**

Základní stroj s

komfortní kabinou

Extrémně nízký

tlak na půdu

Výborný výhled

Kompaktní a robustní

6,7Litrů motor a ZF převodovka

Bogie nápravy 6 x 6 — pohon

Elektronické ovládání plynu

Rozmetadlo hnojiv SW15-TA Objem 15m3

Vhodné pro velké plochy

Šnekový hydraulický dopravník

Poloautomatická regulace

objemu rozptylu

BEST ČV, s.r.o.

Červená Voda 51

[info@best-stroje.cz](mailto:info@best-stroje.cz)

[www.best-stroje](http://www.best-stroje).cz