

**HYDREMA 922 “LESNÍ DĚLNÍK”**

Základní stroj s

komf. kabinou

Extrémně nízký

tlak na půdu

Vynikající výhled

z kabiny stroje

Kompaktní a robustní

6,7L motor a ZF převodovka

Bogie nápravy a 6 x 6 pohon kol

Otočná sedačka pro

přesné polohování

vykládky

Pro robustní použití a

transport přes lesy a

louky.  
  
Nosnost: 20 m3

BEST ČV, s.ro.

Červená Voda 51

[info@best-stroje.cz](mailto:info@best-stroje.cz)

[www.best-stroje.cz](http://www.best-stroje.cz)